INSTALAÇÃO

1 - COPIE OS ARQUIVOS -  GERADORSTM.EXE E GSTMCONFIG.INI PARA QUALQUER PASTA COM AUTORIZAÇÃO DE ESCRITA.
2 - DÊ DUPLO CLIQUE NO ARQUIVO GERADORSTM.EXE E UMA TELA DE CONFIGURAÇÃO DEVERÁ APARECER
3 - CONFIGURE OS PARÂMETROS NECESSÁRIOS. NOTE:  O CAMINHO PARA O BANCO DE DADOS É O LOCAL ONDE ESTÁ INSTALADO O FRENTE DE CAIXA - PROCURE PELO ARQUIVO CAIXA.MDB
4 - APÓS CONFIGURAR OS QUATRO CAMPOS NECESSÁRIOS CLIQUE EM GRAVAR
5 - DÊ DUPLO CLIQUE NO ARQUIVO GERADORSTM.EXE CASO ELE TENHA SE FECHADO, A TELA DO GERADOR DEVE SER EXIBIDA.
	

USO

1 - SÓ SEGUIR O QUE ESTÁ PEDINDO EM CADA TELA CLICANDO EM AVANÇAR. O ARQUIVO SERÁ GERADO AO CLICAR NO BOTÃO FINALIZAR